(module KF28C-7.62-12P (layer F.Cu) (tedit 5DF5088B)
  (fp_text reference REF** (at 0 8.89 180) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.524 1.524) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value KF28C-7.62-12P (at 10.16 5.08 180) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (size 1.524 1.524) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start 89.13 -7.05) (end 89.13 7.05) (layer F.CrtYd) (width 0.1))
  (fp_line (start -5.31 -7.05) (end -5.31 7.05) (layer F.CrtYd) (width 0.1))
  (fp_line (start 89.13 7.05) (end -5.31 7.05) (layer F.CrtYd) (width 0.1))
  (fp_line (start 89.13 -7.05) (end -5.31 -7.05) (layer F.CrtYd) (width 0.1))
  (fp_line (start 89.13 -7.05) (end 89.13 7.05) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start -5.31 -7.05) (end -5.31 7.05) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start 89.13 7.05) (end -5.31 7.05) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start 89.13 -7.05) (end -5.31 -7.05) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (pad 12 thru_hole circle (at 83.82 0) (size 3.5 3.5) (drill 1.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 11 thru_hole circle (at 76.2 0) (size 3.5 3.5) (drill 1.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 10 thru_hole circle (at 68.58 0) (size 3.5 3.5) (drill 1.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 9 thru_hole circle (at 60.96 0) (size 3.5 3.5) (drill 1.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at 53.34 0) (size 3.5 3.5) (drill 1.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 15.24 0) (size 3.5 3.5) (drill 1.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 7.62 0) (size 3.5 3.5) (drill 1.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole rect (at 0 0) (size 3.5 3.5) (drill 1.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 22.86 0) (size 3.5 3.5) (drill 1.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 30.48 0) (size 3.5 3.5) (drill 1.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at 38.1 0) (size 3.5 3.5) (drill 1.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at 45.72 0) (size 3.5 3.5) (drill 1.8) (layers *.Cu *.Mask))
)
