(module Transformer_EE13_4+2 (layer F.Cu) (tedit 5E7F5AF4)
  (descr "EE13 flyback transformer(https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c-s.w4002-22530489988.16.4988703648nZXe&id=567540877999)")
  (tags "transformer flyback SMPS")
  (fp_text reference REF** (at 1 -8.81) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value Transformer_EE13_4+2 (at 0.5 8.6) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -5.15 -6.15) (end 6.15 -6.15) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 6.15 -6.15) (end 6.15 6.15) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 6.15 6.15) (end -6.15 6.15) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -6.15 6.15) (end -6.15 -5.15) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -6.2 -6.2) (end -6.2 6.2) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -6.2 6.2) (end 6.2 6.2) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 6.2 6.2) (end 6.2 -6.2) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 6.2 -6.2) (end -6.2 -6.2) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -3.47 -6.48) (end -6.47 -6.48) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -6.47 -6.48) (end -6.47 -3.5) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -6.4 6.4) (end 6.4 6.4) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 6.4 6.4) (end 6.4 -6.4) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 6.4 -6.4) (end -6.4 -6.4) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -6.4 -6.4) (end -6.4 6.4) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_text user %R (at 0.3 0.1) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -5.15 -6.15) (end -6.15 -5.15) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (pad 1 thru_hole rect (at -4.25 -5) (size 2.5 1.5) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole oval (at -4.25 -2.5) (size 2.5 1.5) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole oval (at -4.25 2.5) (size 2.5 1.5) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole oval (at -4.25 5) (size 2.5 1.5) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole oval (at 4.25 5) (size 2.5 1.5) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 10 thru_hole oval (at 4.25 -5) (size 2.5 1.5) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
)
