(module USB_A_F_DUAL_180 (layer F.Cu) (tedit 5EACD77C)
  (descr "USB A母双层 180度立式 直插铜脚 AF插头 A型母座 (https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.50192e8dEtZb4l&id=583840127401&_u=t1lf0cda39f)")
  (tags "USB A Vertical Female Dual")
  (fp_text reference REF** (at -0.1 9.2 180) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value USB_A_F_DUAL_180 (at 0.1 -0.802) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start 7.25 1.248) (end 7.25 -1.502) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 7.25 -7.8) (end 7.25 -5.55) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 7.25 5.4) (end 7.25 7.8) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -7.25 -1.502) (end -7.25 1.248) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -6.6 7.2) (end -6.6 -7.2) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (fp_line (start -4.5 7.2) (end -6.6 7.2) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (fp_line (start -3.5 6.2) (end -4.5 7.2) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (fp_line (start -2.5 7.2) (end -3.5 6.2) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (fp_line (start 6.6 7.2) (end -2.5 7.2) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (fp_line (start 6.6 -7.2) (end 6.6 7.2) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (fp_line (start -6.6 -7.2) (end 6.6 -7.2) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (fp_line (start -7.25 -5.6) (end -7.25 -7.8) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -7.25 7.8) (end -7.25 5.45) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -7.25 -7.8) (end 7.25 -7.8) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -7.25 7.8) (end 7.25 7.8) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 6.9 7.55) (end -6.9 7.55) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 6.9 -7.5) (end 6.9 7.55) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -6.9 -7.5) (end 6.9 -7.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -6.9 7.55) (end -6.9 -7.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_text user %R (at 0.2 -0.802 180) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (pad 5 thru_hole oval (at 3.5 -5.275 180) (size 1.4 2) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole oval (at 1 -5.275 180) (size 1.4 2) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole oval (at -1 -5.275 180) (size 1.4 2) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole oval (at -3.5 -5.275 180) (size 1.4 2) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 9 thru_hole oval (at 6.7 -3.502) (size 3 4) (drill oval 2.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 9 thru_hole oval (at -6.7 -3.502 180) (size 3 4) (drill oval 2.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 9 thru_hole oval (at -6.7 3.298 180) (size 3 4) (drill oval 2.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 9 thru_hole oval (at 6.7 3.298) (size 3 4) (drill oval 2.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole rect (at -3.5 3.075 180) (size 1.4 2) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole oval (at -1 3.075 180) (size 1.4 2) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole oval (at 1 3.075 180) (size 1.4 2) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole oval (at 3.5 3.075 180) (size 1.4 2) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (model {KISYS3DMOD}/Connector_USB.3dshapes/USB_A_Molex_105057_Vertical.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
