(module ESP-07S (layer F.Cu) (tedit 5D786F1E)
  (descr "Wi-Fi Module,https://wiki.ai-thinker.com/_media/esp8266/a018ps01.pdf")
  (tags "Wi-Fi Module")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0 9.5) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value ESP-07S (at 0 7.5) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -8.12 -8) (end -8.12 -8.65) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -8.12 -8.65) (end 8.12 -8.65) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 8.12 -8.65) (end 8.12 -8) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -9.25 -8.75) (end 9.25 -8.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -8 -8.5) (end 8 -8.5) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 8 -8.5) (end 8 8.5) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 8 8.5) (end -8 8.5) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -8 8.5) (end -8 -6.5) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -8 -6.5) (end -7.5 -7) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -7.5 -7) (end -8 -7.5) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -8 -7.5) (end -8 -8.5) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 9.25 -8.75) (end 9.25 8.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 9.25 8.75) (end -9.25 8.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -9.25 8.75) (end -9.25 -8.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 8.12 7.8) (end 8.12 8.65) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 8.12 8.65) (end -8.12 8.65) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -8.12 8.65) (end -8.12 7.8) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -9.15 -7.5) (end -9.15 -6.5) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -8.12 6.2) (end -8.12 5.8) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 8.12 6.2) (end 8.12 5.8) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -8.12 4.2) (end -8.12 3.8) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 8.12 4.2) (end 8.12 3.8) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -8.12 2.2) (end -8.12 1.8) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 8.12 2.2) (end 8.12 1.8) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -8.12 0.2) (end -8.12 -0.2) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 8.12 0.2) (end 8.12 -0.2) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -8.12 -1.8) (end -8.12 -2.2) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 8.12 -1.8) (end 8.12 -2.2) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -8.12 -3.8) (end -8.12 -4.2) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 8.12 -3.8) (end 8.12 -4.2) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -8.12 -5.8) (end -8.12 -6.2) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 8.12 -5.8) (end 8.12 -6.2) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (pad 16 smd rect (at 7.7 -7) (size 2.6 1.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 15 smd rect (at 7.7 -5) (size 2.6 1.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 14 smd rect (at 7.7 -3) (size 2.6 1.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 13 smd rect (at 7.7 -1) (size 2.6 1.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 12 smd rect (at 7.7 1) (size 2.6 1.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd rect (at 7.7 3) (size 2.6 1.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at 7.7 5) (size 2.6 1.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at 7.7 7) (size 2.6 1.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at -7.7 7) (size 2.6 1.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at -7.7 5) (size 2.6 1.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at -7.7 3) (size 2.6 1.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at -7.7 1) (size 2.6 1.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -7.7 -1) (size 2.6 1.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -7.7 -3) (size 2.6 1.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -7.7 -5) (size 2.6 1.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -7.7 -7) (size 2.6 1.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 17 smd rect (at 0.22 -2.317) (size 3.2 3.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model ${KISYS3DMOD}/RF_Module.3dshapes/ESP-07S.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
