(module MBF (layer F.Cu) (tedit 5E6F7FF8)
  (descr "SMD package MBF, see http://www.sdjingdao.com/imagefiles/20191011-082620.pdf")
  (tags "TO-269AA MBS diode bridge")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0 -3.4) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value MBF (at 0 3.5) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start 4.2 2.65) (end -4.2 2.65) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 4.2 2.65) (end 4.2 -2.65) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -4.2 -2.65) (end -4.2 2.65) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -4.2 -2.65) (end 4.2 -2.65) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.35 -2.4) (end 2.05 -2.4) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (fp_line (start -2.05 -1.7) (end -1.35 -2.4) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (fp_line (start -2.05 2.4) (end -2.05 -1.7) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (fp_line (start 2.05 2.4) (end -2.05 2.4) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (fp_line (start 2.05 -2.4) (end 2.05 2.4) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (fp_line (start -2.2 2.5) (end -2.2 1.9) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 2.2 2.5) (end -2.2 2.5) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 2.2 1.9) (end 2.2 2.5) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 2.2 -2.5) (end -2.2 -2.5) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 2.2 -1.9) (end 2.2 -2.5) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -2.2 -0.6) (end -2.2 0.6) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 2.2 -0.6) (end 2.2 0.6) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_text user %R (at 0 -0.065) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -2.2 -2) (end -3.6 -2) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -2.2 -2.5) (end -2.2 -2) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_arc (start 2.2 0) (end 2.2 -0.5) (angle -180) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_text user - (at 1.3 -1.3) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text user ~~ (at -1.5 -1.2) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text user ~~ (at -1.4 1.3) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text user + (at 1.3 1.2) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (pad 4 smd rect (at 3 -1.25) (size 2 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 3 1.25) (size 2 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -3 1.25) (size 2 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -3 -1.25) (size 2 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model ${KISYS3DMOD}/Package_TO_SOT_SMD.3dshapes/TO-269AA.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
