(footprint "HB-9500G-9.5MM-7P"
	(version 20241229)
	(generator "pcbnew")
	(generator_version "9.0")
	(layer "F.Cu")
	(property "Reference" "REF**"
		(at 2.1 -6.7 0)
		(unlocked yes)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "c7317a95-91fc-4463-a865-beef0a4b1211")
		(effects
			(font
				(size 1 1)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Value" "HB-9500G-9.5MM-7P"
		(at 6.3 4.2 0)
		(unlocked yes)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "e1e62f70-bec0-485f-8bf1-64cb58743702")
		(effects
			(font
				(size 1 1)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Datasheet" "https://item.taobao.com/item.htm?id=712944218531"
		(at 0 0 0)
		(unlocked yes)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "e85bb12b-c0de-454d-afe1-8f5584539862")
		(effects
			(font
				(size 1 1)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Description" ""
		(at 0 0 0)
		(unlocked yes)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "abdb4352-98bf-4c5a-9563-1394f1755e6d")
		(effects
			(font
				(size 1 1)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(attr through_hole)
	(fp_line
		(start -5.4 -4.85)
		(end -5.4 13.15)
		(stroke
			(width 0.12)
			(type default)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "710f3bea-4156-48ce-9759-d97df2c07dd2")
	)
	(fp_line
		(start -5.4 -4.85)
		(end 0 -4.85)
		(stroke
			(width 0.12)
			(type default)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "bccafe15-a28e-43cb-8eae-c1a51fad8932")
	)
	(fp_line
		(start -5.4 13.15)
		(end 0 13.15)
		(stroke
			(width 0.12)
			(type default)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "1fbfc7e9-ec99-4ccc-a8ef-8dc21a22b212")
	)
	(fp_line
		(start 0 -4.85)
		(end 57 -4.85)
		(stroke
			(width 0.12)
			(type default)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "92596e6b-e9f6-45fe-aaa5-09e12904b71c")
	)
	(fp_line
		(start 57 -4.85)
		(end 62.4 -4.85)
		(stroke
			(width 0.12)
			(type default)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "6c42813d-7759-4d2e-8d60-056a66712c4d")
	)
	(fp_line
		(start 57 13.15)
		(end 0 13.15)
		(stroke
			(width 0.12)
			(type default)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "5a8a04d8-7e54-49b2-865d-652cdd913e9c")
	)
	(fp_line
		(start 62.4 -4.85)
		(end 62.4 13.15)
		(stroke
			(width 0.12)
			(type default)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "23f3bb06-c42b-4d46-ab80-cfeaa635bf74")
	)
	(fp_line
		(start 62.4 13.15)
		(end 57 13.15)
		(stroke
			(width 0.12)
			(type default)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "dbe8a450-28a9-439f-aaf1-a6d071988b62")
	)
	(fp_line
		(start -5.5 -4.9)
		(end -5.5 13.2)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type default)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "92c2ac79-4671-4cf2-8d9b-c3a4d6f4e886")
	)
	(fp_line
		(start -5.5 -4.9)
		(end 0 -4.9)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type default)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "c3357d18-bfe8-4945-969a-c8249c6fccb0")
	)
	(fp_line
		(start -5.5 13.2)
		(end 0 13.2)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type default)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "726d43e4-354c-45f8-baa2-68d6828a82e7")
	)
	(fp_line
		(start 0 -4.9)
		(end 57 -4.9)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type default)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "6f574d05-dd10-4a7a-8d81-3fc5ecf789f9")
	)
	(fp_line
		(start 57 13.2)
		(end 0 13.2)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type default)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "00b9dc1e-0f09-48a0-b59e-fd1277cbcc02")
	)
	(fp_line
		(start 62.5 -4.9)
		(end 57 -4.9)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type default)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "29341b03-c434-4cb3-9c05-680064ff5f3e")
	)
	(fp_line
		(start 62.5 -4.9)
		(end 62.5 13.2)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type default)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "243f996d-e337-4927-b009-3287d3ae6356")
	)
	(fp_line
		(start 62.5 13.2)
		(end 57 13.2)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type default)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "64b0f95c-4248-4832-9990-405c37f82c51")
	)
	(pad "1" thru_hole roundrect
		(at 0 0)
		(size 3 4.5)
		(drill 1.9)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(roundrect_rratio 0.07142857143)
		(uuid "ef6ff388-d42f-4dba-9c88-339bdfe546ba")
	)
	(pad "2" thru_hole roundrect
		(at 9.5 0)
		(size 3 4.5)
		(drill 1.9)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(roundrect_rratio 0.07142857143)
		(uuid "67404ae7-182c-4a9b-a287-83300d801d18")
	)
	(pad "3" thru_hole roundrect
		(at 19 0)
		(size 3 4.5)
		(drill 1.9)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(roundrect_rratio 0.07142857143)
		(uuid "969e8f6d-6447-46e0-9df5-7a303205b6ae")
	)
	(pad "4" thru_hole roundrect
		(at 28.5 0)
		(size 3 4.5)
		(drill 1.9)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(roundrect_rratio 0.07142857143)
		(uuid "f8c0c0fb-47e9-45e0-ab27-16582956d344")
	)
	(pad "5" thru_hole roundrect
		(at 38 0)
		(size 3 4.5)
		(drill 1.9)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(roundrect_rratio 0.07142857143)
		(uuid "8e2df92e-40c2-41d9-bbbb-b49ca9cb9202")
	)
	(pad "6" thru_hole roundrect
		(at 47.5 0)
		(size 3 4.5)
		(drill 1.9)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(roundrect_rratio 0.07142857143)
		(uuid "5fc3a521-1586-45c7-80c3-2210808f91b7")
	)
	(pad "7" thru_hole roundrect
		(at 57 0)
		(size 3 4.5)
		(drill 1.9)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(roundrect_rratio 0.07142857143)
		(uuid "4fe3b1b4-f89b-43db-be32-28764b51368e")
	)
	(embedded_fonts no)
)
