(module PCB_2x1_2.54mm (layer F.Cu) (tedit 5E916E0F)
  (fp_text reference REF** (at 1.524 2.032) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value PCB_2x1_2.54mm (at 0 -0.5) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (pad 1 thru_hole rect (at 0 0) (size 2.5 2) (drill oval 1.8 1.5 (offset -0.25 0)) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole rect (at 2.54 0) (size 2.5 2) (drill oval 1.8 1.5 (offset 0.25 0)) (layers *.Cu *.Mask))
)
