(footprint "doIoT_ML307R_mini"
	(version 20241229)
	(generator "pcbnew")
	(generator_version "9.0")
	(layer "F.Cu")
	(property "Reference" "REF**"
		(at 10.500005 -23.2677 0)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "01db6f04-9c29-4817-9111-b418e12c8964")
		(effects
			(font
				(size 1 1)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Value" "doIoT_ML307R_mini"
		(at 10.500005 2.2323 0)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "08b2517e-a5b1-4cad-a060-1461fc96928a")
		(effects
			(font
				(size 1 1)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Datasheet" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "583b641a-fc80-4a40-888b-d366caf82952")
		(effects
			(font
				(size 1 1)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Description" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "ea0bb12b-49e1-4f0f-8855-b5632077f310")
		(effects
			(font
				(size 1 1)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(fp_line
		(start -1.49999 -22.5177)
		(end 22.5 -22.5177)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "608d135d-e0b6-4c5d-8da1-f7372e2a4cc7")
	)
	(fp_line
		(start -1.49999 1.4823)
		(end -1.49999 -22.5177)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "13382dda-6193-4ee5-9f52-246f6d36db89")
	)
	(fp_line
		(start -1.49999 1.4823)
		(end 22.5 1.4823)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "aed6cacf-b540-47a4-8708-a2c04dfa38ab")
	)
	(fp_line
		(start -1.27 -21.59)
		(end 1.27 -21.59)
		(stroke
			(width 0.0762)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "6b6d318a-7018-4b79-9ff6-4319d66d0a9a")
	)
	(fp_line
		(start -1.27 1.27)
		(end -1.27 -21.59)
		(stroke
			(width 0.0762)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "17968688-267c-4a65-925c-c38d915a7c34")
	)
	(fp_line
		(start -1.27 1.27)
		(end 1.27 1.27)
		(stroke
			(width 0.0762)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "82fd6720-f578-449c-8d98-7a5e93a4e7be")
	)
	(fp_line
		(start 1.27 1.27)
		(end 1.27 -21.59)
		(stroke
			(width 0.0762)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "5ca0a622-a765-4b9e-b582-aec814c163f6")
	)
	(fp_line
		(start 19.73 -21.59)
		(end 22.27 -21.59)
		(stroke
			(width 0.0762)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "ae9a7db8-812f-4757-b200-cd5278973e3f")
	)
	(fp_line
		(start 19.73 1.27)
		(end 19.73 -21.59)
		(stroke
			(width 0.0762)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "a9e57492-ef64-4552-a9e9-f702292cbb35")
	)
	(fp_line
		(start 19.73 1.27)
		(end 22.27 1.27)
		(stroke
			(width 0.0762)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "1ee7cdb1-b47e-4cac-a0cf-67fa1d41982a")
	)
	(fp_line
		(start 22.27 0)
		(end 22.27 -21.59)
		(stroke
			(width 0.0762)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "fccfb511-9a36-46a1-be5f-35f47f15f122")
	)
	(fp_line
		(start 22.5 1.4823)
		(end 22.5 -22.5177)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "0e9c7b1f-8c08-4c2c-bb7a-7cd0d81996ef")
	)
	(fp_rect
		(start 3.81 -21.59)
		(end 6.35 -19.05)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type default)
		)
		(fill no)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "c2382c4c-f99c-41d9-aec0-b81de543b2fc")
	)
	(fp_circle
		(center 5.08 -20.32)
		(end 5.28 -20.32)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type default)
		)
		(fill no)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "e30106a0-98e3-4e8c-b336-1f59cd74bfc1")
	)
	(fp_circle
		(center 5.08 -20.32)
		(end 5.7 -19.6)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type default)
		)
		(fill no)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "fe050d03-d9c7-459e-8308-06c8ec00b328")
	)
	(fp_text user "VCC GND DP DN LED BOOT"
		(at 24 1.75 90)
		(unlocked yes)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "2bbe16b0-6965-4d01-9966-48fc1706e12c")
		(effects
			(font
				(size 1 0.8)
				(thickness 0.18)
				(bold yes)
			)
			(justify left bottom)
		)
	)
	(fp_text user "VCC GND TX RX  EN BAT"
		(at -1.75 1.5 90)
		(unlocked yes)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "62742460-c490-42b8-af87-49a00fe5d34c")
		(effects
			(font
				(size 1 0.8)
				(thickness 0.18)
				(bold yes)
			)
			(justify left bottom)
		)
	)
	(pad "1" thru_hole rect
		(at 0 -20.32 90)
		(size 1.6002 1.6002)
		(drill 0.8509)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(uuid "12b440a2-012c-43a3-9e75-647a9201250b")
	)
	(pad "2" thru_hole circle
		(at 0 -17.78 90)
		(size 1.6002 1.6002)
		(drill 0.8509)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(thermal_bridge_angle 90)
		(uuid "ab89069a-cfc6-4063-875a-c0caddfbeb2c")
	)
	(pad "3" thru_hole circle
		(at 0 -15.24 90)
		(size 1.6002 1.6002)
		(drill 0.8509)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(thermal_bridge_angle 90)
		(uuid "57b517b0-ec91-4151-99d8-6d487a09f500")
	)
	(pad "4" thru_hole circle
		(at 0 -12.7 90)
		(size 1.6002 1.6002)
		(drill 0.8509)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(thermal_bridge_angle 90)
		(uuid "a4b585ff-c8ce-451b-8990-c8255eea7ba0")
	)
	(pad "5" thru_hole circle
		(at 0 -10.16 90)
		(size 1.6002 1.6002)
		(drill 0.8509)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(thermal_bridge_angle 90)
		(uuid "db19501f-dccc-4e0c-908a-823e358d74a7")
	)
	(pad "6" thru_hole circle
		(at 0 -7.62 90)
		(size 1.6002 1.6002)
		(drill 0.8509)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(thermal_bridge_angle 90)
		(uuid "f85cde94-24bb-4748-8502-22c18b841ec9")
	)
	(pad "7" thru_hole circle
		(at 0 -5.08 90)
		(size 1.6002 1.6002)
		(drill 0.8509)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(thermal_bridge_angle 90)
		(uuid "eda20ff8-0b20-473e-b195-e97b70236923")
	)
	(pad "8" thru_hole circle
		(at 0 -2.54 90)
		(size 1.6002 1.6002)
		(drill 0.8509)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(thermal_bridge_angle 90)
		(uuid "ea64daa8-521c-4efc-8bac-42b245fd3934")
	)
	(pad "9" thru_hole circle
		(at 0 0 90)
		(size 1.6002 1.6002)
		(drill 0.8509)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(thermal_bridge_angle 90)
		(uuid "a7dd2920-9980-4036-b5c8-d537370f13e6")
	)
	(pad "10" thru_hole circle
		(at 21 0 90)
		(size 1.6002 1.6002)
		(drill 0.8509)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(thermal_bridge_angle 90)
		(uuid "5fd09bee-6c53-489c-8a76-8908b7278cb2")
	)
	(pad "11" thru_hole circle
		(at 21 -2.54 90)
		(size 1.6002 1.6002)
		(drill 0.8509)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(thermal_bridge_angle 90)
		(uuid "cbf6ff04-4725-49c7-9acf-6ade6522a754")
	)
	(pad "12" thru_hole circle
		(at 21 -5.08 90)
		(size 1.6002 1.6002)
		(drill 0.8509)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(thermal_bridge_angle 90)
		(uuid "24814c50-eacf-490d-bf50-11c60511f14a")
	)
	(pad "13" thru_hole circle
		(at 21 -7.62 90)
		(size 1.6002 1.6002)
		(drill 0.8509)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(thermal_bridge_angle 90)
		(uuid "5ab40c24-5119-4d08-9982-5e016f84df1d")
	)
	(pad "14" thru_hole circle
		(at 21 -10.16 90)
		(size 1.6002 1.6002)
		(drill 0.8509)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(thermal_bridge_angle 90)
		(uuid "48a5a232-93d7-4aba-be44-66324b50a678")
	)
	(pad "15" thru_hole circle
		(at 21 -12.7 90)
		(size 1.6002 1.6002)
		(drill 0.8509)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(thermal_bridge_angle 90)
		(uuid "b2bb47d8-2196-43d3-98da-b0023574c3c2")
	)
	(pad "16" thru_hole circle
		(at 21 -15.24 90)
		(size 1.6002 1.6002)
		(drill 0.8509)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(thermal_bridge_angle 90)
		(uuid "938a4441-7cd0-44bb-b233-27c7feac2111")
	)
	(pad "17" thru_hole circle
		(at 21 -17.78 90)
		(size 1.6002 1.6002)
		(drill 0.8509)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(thermal_bridge_angle 90)
		(uuid "9e266bba-7527-425c-93f1-a08138a1f46a")
	)
	(pad "18" thru_hole circle
		(at 21 -20.32 90)
		(size 1.6002 1.6002)
		(drill 0.8509)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(thermal_bridge_angle 90)
		(uuid "67be7c75-0d38-4ff6-aa61-520dff6f66ba")
	)
	(embedded_fonts no)
)
