(footprint "USB_C_C2927040" (version 20221018) (generator pcbnew)
  (layer "F.Cu")
  (descr "http://www.palpilot.com/wp-content/uploads/2017/05/UTC027-GKN-OR-Rev-A.pdf")
  (tags "USB C Type-C Receptacle USB2.0")
  (property "Sheetfile" "文件： Core_Air600C_A11.kicad_sch")
  (property "Sheetname" "")
  (property "ki_description" "USB 2.0-only Type-C Receptacle connector")
  (property "ki_keywords" "usb universal serial bus type-C USB2.0")
  (attr smd)
  (fp_text reference "REF**" (at 0.1 -4.5 180) (layer "F.SilkS")
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    (tstamp 10387533-a71d-4655-ba43-db97fb7bb769)
  )
  (fp_text value "USB_C_C2927040" (at 0 6.24 180) (layer "F.Fab") hide
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    (tstamp 9b492c76-3ab3-45d7-9463-a14b69da66fa)
  )
  (fp_text user "PCB Edge" (at 0 3.43 180) (layer "Dwgs.User") hide
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    (tstamp 7d3a60b4-917a-4d19-918c-2cafe75d6d8c)
  )
  (fp_text user "${REFERENCE}" (at -0.25 1.18 180) (layer "F.Fab") hide
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    (tstamp bcaf7528-4a0a-4192-94bb-b3c773be37dd)
  )
  (fp_line (start -4.47 -0.67) (end -4.47 1.13)
    (stroke (width 0.12) (type solid)) (layer "F.SilkS") (tstamp 6c2d0f7d-6a02-47e1-8ccf-744fd873fb98))
  (fp_line (start -4.47 4.84) (end -4.47 3.38)
    (stroke (width 0.12) (type solid)) (layer "F.SilkS") (tstamp 82da677c-8bcd-4d0a-8dfb-25ad5a040c23))
  (fp_line (start 4.47 -0.67) (end 4.47 1.13)
    (stroke (width 0.12) (type solid)) (layer "F.SilkS") (tstamp eff459cd-ccc7-4a29-97f1-b37a9e566dbf))
  (fp_line (start 4.47 4.84) (end -4.47 4.84)
    (stroke (width 0.12) (type solid)) (layer "F.SilkS") (tstamp 37aa1ef9-15a6-46ab-81e3-a64d507bac68))
  (fp_line (start 4.47 4.84) (end 4.47 3.38)
    (stroke (width 0.12) (type solid)) (layer "F.SilkS") (tstamp baf897e7-ec1d-4cb9-a87f-49191072cf41))
  (fp_line (start -4.47 4.34) (end 4.47 4.34)
    (stroke (width 0.1) (type solid)) (layer "Dwgs.User") (tstamp 29b5a7bd-5b6e-4f78-a2c7-6d720cc4aee5))
  (fp_line (start -5.27 -3.59) (end -5.27 5.34)
    (stroke (width 0.05) (type solid)) (layer "F.CrtYd") (tstamp 26bf07d7-2e88-4524-b6e6-7d3f0cf192be))
  (fp_line (start -5.27 5.34) (end 5.27 5.34)
    (stroke (width 0.05) (type solid)) (layer "F.CrtYd") (tstamp 7cab0cea-c7d0-4c2d-a6bb-183352d89679))
  (fp_line (start 5.27 -3.59) (end -5.27 -3.59)
    (stroke (width 0.05) (type solid)) (layer "F.CrtYd") (tstamp 91cc0d4d-7f65-43ae-94ec-c33c0c8a876e))
  (fp_line (start 5.27 5.34) (end 5.27 -3.59)
    (stroke (width 0.05) (type solid)) (layer "F.CrtYd") (tstamp 7cb24754-7cf0-49d9-a001-55d949e76d6d))
  (fp_line (start -4.47 -2.48) (end -4.47 4.84)
    (stroke (width 0.1) (type solid)) (layer "F.Fab") (tstamp f427481b-4f64-4928-8b29-3351f86e0ce7))
  (fp_line (start -4.47 -2.48) (end 4.47 -2.48)
    (stroke (width 0.1) (type solid)) (layer "F.Fab") (tstamp c4579f84-3080-4353-905a-ba585bb5d14a))
  (fp_line (start 4.47 -2.48) (end 4.47 4.84)
    (stroke (width 0.1) (type solid)) (layer "F.Fab") (tstamp c6dac3fa-ef57-46d6-9aed-5953b9709d5c))
  (fp_line (start 4.47 4.84) (end -4.47 4.84)
    (stroke (width 0.1) (type solid)) (layer "F.Fab") (tstamp d4bb1b24-ee18-4784-b1ea-601b81c2d34f))
  (pad "" np_thru_hole circle (at -2.89 -1.45 180) (size 0.6 0.6) (drill 0.6) (layers "*.Cu" "*.Mask") (tstamp 82246c2e-7dba-4ef5-9f06-2877e258365b))
  (pad "" np_thru_hole circle (at 2.89 -1.45 180) (size 0.6 0.6) (drill 0.6) (layers "*.Cu" "*.Mask") (tstamp 1c8a3824-e5c8-4d2f-8167-cc2e5e62fe8a))
  (pad "1" smd roundrect (at -5.17 2.1) (size 1.8 1.5) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.25)
    (thermal_bridge_angle 45) (tstamp 637d05ee-e5f8-4242-8642-e81081ee61f2))
  (pad "1" smd roundrect (at -5.12 -1.93) (size 1.8 1.2) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.25)
    (thermal_bridge_angle 45) (tstamp fc01b61b-5e70-4987-82ca-b8f0ff4f991a))
  (pad "1" smd roundrect (at 5.12 -1.93) (size 1.8 1.2) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.25)
    (thermal_bridge_angle 45) (tstamp 955e6884-8038-46e9-971e-59b6805c39dc))
  (pad "1" smd roundrect (at 5.17 2.1) (size 1.8 1.5) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.25)
    (thermal_bridge_angle 45) (tstamp 3a7af526-7c62-4588-8746-9035a8672842))
  (pad "A1" smd rect (at -3.2 -2.51) (size 0.6 1.16) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (tstamp f766087d-c772-4380-a786-74ebe42e27c9))
  (pad "A4" smd rect (at -2.4 -2.51) (size 0.6 1.16) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (tstamp bf5c51b1-9129-407e-83d5-e8cb32b0faa8))
  (pad "A5" smd rect (at -1.25 -2.51 180) (size 0.3 1.16) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (tstamp aaa9afec-e784-438a-963d-4318b93d0258))
  (pad "A6" smd rect (at -0.25 -2.51 180) (size 0.3 1.16) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (tstamp d416c9ea-50c8-4fd0-bc7f-a0cf0cda7071))
  (pad "A7" smd rect (at 0.25 -2.51 180) (size 0.3 1.16) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (tstamp c0f0c510-4fb1-4bb4-aeac-0ad5651af429))
  (pad "A8" smd rect (at 1.25 -2.51 180) (size 0.3 1.16) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (tstamp 7ed15ddf-f108-4629-aebc-7abcdd6bc660))
  (pad "A9" smd rect (at 2.4 -2.51) (size 0.6 1.16) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (tstamp 632a9e7a-450b-42fb-9209-e50fcae22787))
  (pad "A12" smd rect (at 3.2 -2.51) (size 0.6 1.16) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (tstamp 9a2a60b9-cb9c-4b72-be58-efc262878ea8))
  (pad "B1" smd rect (at 3.2 -2.51) (size 0.6 1.16) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (tstamp 84b1bb20-56c0-470b-bd25-e555b3802d1b))
  (pad "B4" smd rect (at 2.4 -2.51) (size 0.6 1.16) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (tstamp ee6d42cb-986f-4137-ada0-27ad8e81738d))
  (pad "B5" smd rect (at 1.75 -2.51 180) (size 0.3 1.16) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (tstamp 91bc7008-73a7-4664-9de1-5b0fea5b6444))
  (pad "B6" smd rect (at 0.75 -2.51 180) (size 0.3 1.16) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (tstamp 19d82064-e973-4a7f-bfcf-2f055878e405))
  (pad "B7" smd rect (at -0.75 -2.51 180) (size 0.3 1.16) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (tstamp 4ef7c0be-410f-4e76-ae56-3741787a69c2))
  (pad "B8" smd rect (at -1.75 -2.51 180) (size 0.3 1.16) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (tstamp 0e30701c-f83f-45c7-92bd-0ee478331f69))
  (pad "B9" smd rect (at -2.4 -2.51) (size 0.6 1.16) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (tstamp 40d7a8e6-28a9-49ec-88e0-549d96884056))
  (pad "B12" smd rect (at -3.2 -2.51) (size 0.6 1.16) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (tstamp 5c57be07-5dd2-441f-8400-93b72f44039c))
  (model "C:/Users/TMALL/Downloads/kicad/kicad_lceda.3dshapes/USB-C-SMD_KH-TYPE-C-W.SMT-16P.wrl"
    (offset (xyz 0 -0.95 1.5))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
