(footprint "DX-BT24"
	(version 20240108)
	(generator "pcbnew")
	(generator_version "8.0")
	(layer "F.Cu")
	(property "Reference" "U1"
		(at -7.382 -13.778 0)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "812468b5-e12d-472d-9b60-b4db9a956470")
		(effects
			(font
				(size 1.409 1.2915)
				(thickness 0.254)
			)
			(justify left bottom)
		)
	)
	(property "Value" "DX-BT24"
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "a5bbf901-c7d7-48a8-9fc7-4909f6de1683")
		(effects
			(font
				(size 1 1)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Footprint" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "19ccbea7-01fe-42a3-aadc-ab1a8606d053")
		(effects
			(font
				(size 1 1)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Datasheet" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "9f715349-b75c-493c-9d48-ee6c59f42e06")
		(effects
			(font
				(size 1 1)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Description" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "6b4969fd-1bf6-401b-860f-0e870d38c3c7")
		(effects
			(font
				(size 1 1)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(fp_line
		(start -6.6 -13.5)
		(end -6.6 -7.14)
		(stroke
			(width 0.12)
			(type default)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "71840809-6206-40af-bc78-e412deec1787")
	)
	(fp_line
		(start -6.6 -13.5)
		(end 6.6 -13.5)
		(stroke
			(width 0.12)
			(type default)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "cff5b6b6-6207-487d-8d33-b88294aef4f2")
	)
	(fp_line
		(start -6.6 13.6)
		(end -6.6 12.21)
		(stroke
			(width 0.12)
			(type default)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "91844a7c-b087-48e4-8cd5-9648fc05c0fe")
	)
	(fp_line
		(start -6.6 13.6)
		(end 6.6 13.6)
		(stroke
			(width 0.12)
			(type default)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "12ad49ac-19b8-4add-87bf-75becb12d37d")
	)
	(fp_line
		(start 6.6 -13.5)
		(end 6.6 -7.14)
		(stroke
			(width 0.12)
			(type default)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "934d1652-cd3b-4fca-ac2d-792a9b809238")
	)
	(fp_line
		(start 6.6 13.6)
		(end 6.6 12.21)
		(stroke
			(width 0.12)
			(type default)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "ead735b8-51c0-49a5-9301-45967474bcd7")
	)
	(pad "1" smd roundrect
		(at -6.4 -6.45 180)
		(size 2.4 1)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.5)
		(uuid "6c00f935-23f0-4dc9-8c3e-a8fd3e13de86")
	)
	(pad "2" smd roundrect
		(at -6.4 -4.95 180)
		(size 2.4 1)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.5)
		(uuid "f09bddce-dd22-4f17-a8bc-f37a6bad3b51")
	)
	(pad "3" smd roundrect
		(at -6.4 -3.45 180)
		(size 2.4 1)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.5)
		(uuid "528ac377-cdd9-4d8b-8f42-5d153f7d6bc8")
	)
	(pad "4" smd roundrect
		(at -6.4 -1.95 180)
		(size 2.4 1)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.5)
		(uuid "170da640-0a9c-4c34-809b-0ae9184c7f11")
	)
	(pad "5" smd roundrect
		(at -6.4 -0.45 180)
		(size 2.4 1)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.5)
		(uuid "63391704-b909-4e39-9468-72353e00bbb3")
	)
	(pad "6" smd roundrect
		(at -6.4 1.05 180)
		(size 2.4 1)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.5)
		(uuid "b738fbfa-0833-4216-bb57-9281d43d9ba4")
	)
	(pad "7" smd roundrect
		(at -6.4 2.55 180)
		(size 2.4 1)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.5)
		(uuid "77be4a1f-b2fa-491e-a37e-19d9bc4a590e")
	)
	(pad "8" smd roundrect
		(at -6.4 4.05 180)
		(size 2.4 1)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.5)
		(uuid "2d969b27-17ed-4069-af28-97ae0ff60c37")
	)
	(pad "9" smd roundrect
		(at -6.4 5.55 180)
		(size 2.4 1)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.5)
		(uuid "88bb7155-d3e7-43e1-9b66-8a6f6fe0f7f0")
	)
	(pad "10" smd roundrect
		(at -6.4 7.05 180)
		(size 2.4 1)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.5)
		(uuid "7b62662f-8741-4eb3-a2d2-70b3736627a8")
	)
	(pad "11" smd roundrect
		(at -6.4 8.55 180)
		(size 2.4 1)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.5)
		(uuid "a236b7a3-eae1-4aa0-a122-3b03403c03ca")
	)
	(pad "12" smd roundrect
		(at -6.4 10.05 180)
		(size 2.4 1)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.5)
		(uuid "683a400f-dd87-41ae-8d43-5566baedd1f0")
	)
	(pad "13" smd roundrect
		(at -6.4 11.55 180)
		(size 2.4 1)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.5)
		(uuid "41736cd4-affa-4da1-b393-f781e2136c6b")
	)
	(pad "14" smd roundrect
		(at 6.4 11.55 180)
		(size 2.4 1)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.5)
		(uuid "32109311-60c7-42e2-b2e8-53bcc32ca6e3")
	)
	(pad "15" smd roundrect
		(at 6.4 10.05 180)
		(size 2.4 1)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.5)
		(uuid "1a5cc275-3799-47c9-ad5b-594f1cc81300")
	)
	(pad "16" smd roundrect
		(at 6.4 8.55 180)
		(size 2.4 1)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.5)
		(uuid "fd8594d0-cc71-4c61-a06e-8b555a26aa91")
	)
	(pad "17" smd roundrect
		(at 6.4 7.05 180)
		(size 2.4 1)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.5)
		(uuid "ae3caf92-e011-4e90-8bfb-5843e5a46958")
	)
	(pad "18" smd roundrect
		(at 6.4 5.55 180)
		(size 2.4 1)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.5)
		(uuid "d22c3bd7-114f-4a00-ad35-331ac0b75017")
	)
	(pad "19" smd roundrect
		(at 6.4 4.05 180)
		(size 2.4 1)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.5)
		(uuid "668cb442-a1ee-40c1-8fb0-0181d3f30832")
	)
	(pad "20" smd roundrect
		(at 6.4 2.55 180)
		(size 2.4 1)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.5)
		(uuid "3117c17b-7e3c-4545-89f2-be2806ce5197")
	)
	(pad "21" smd roundrect
		(at 6.4 1.05 180)
		(size 2.4 1)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.5)
		(uuid "ac4c1b70-a529-489d-8801-b72e4b74c3b9")
	)
	(pad "22" smd roundrect
		(at 6.4 -0.45 180)
		(size 2.4 1)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.5)
		(uuid "c7506e43-6471-4c42-b95f-cd8f46fc88f7")
	)
	(pad "23" smd roundrect
		(at 6.4 -1.95 180)
		(size 2.4 1)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.5)
		(uuid "62fa9edd-67c4-427f-8610-d92b6fe80d9c")
	)
	(pad "24" smd roundrect
		(at 6.4 -3.45 180)
		(size 2.4 1)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.5)
		(uuid "afa18005-6469-43e6-9d98-180508a778d7")
	)
	(pad "25" smd roundrect
		(at 6.4 -4.95 180)
		(size 2.4 1)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.5)
		(uuid "a28211aa-63c6-43c0-8241-1d0b45bad21a")
	)
	(pad "26" smd roundrect
		(at 6.4 -6.45 180)
		(size 2.4 1)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.5)
		(uuid "b424d324-7683-42a2-a6e9-5d275f4cded0")
	)
	(model "${TJ_LIB}/3d/HC-05--3DModel-STEP-56544.STEP"
		(offset
			(xyz 0 0.127 0)
		)
		(scale
			(xyz 1 1 1)
		)
		(rotate
			(xyz -90 0 0)
		)
	)
)
