(module PIO75 (layer F.Cu) (tedit 5CFC5EF4)
  (fp_text reference REF** (at 0.5 -4.750876) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value PIO75 (at -0.5 5) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_arc (start -0.6 0.3) (end 0.00006 0.3) (angle -180) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_arc (start -1.8 0.3) (end -1.19994 0.3) (angle -180) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_arc (start 0.6 0.3) (end 1.20006 0.3) (angle -180) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_arc (start 1.8 0.3) (end 2.40006 0.3) (angle -180) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start -3.6 0.5) (end -3.6 -0.5) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start 3.6 0.5) (end 3.6 -0.5) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start -3.2 0.3) (end -2.40005 0.3) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start 2.40006 0.3) (end 3.2 0.3) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start -4.05 -4.15) (end 4.05 -4.15) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 4.05 -4.15) (end 4.05 4.15) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 4.05 4.15) (end -4.05 4.15) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -4.05 4.15) (end -4.05 -4.15) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (pad 1 smd rect (at 0 -2.4) (size 8 3.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 0 2.4) (size 8 3.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
