(footprint "EE26_N8_W22.5mm_P5mm"
	(version 20240108)
	(generator "pcbnew")
	(generator_version "8.0")
	(layer "F.Cu")
	(property "Reference" "REF**"
		(at 0.25 -14.5 0)
		(unlocked yes)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "590807e7-b83b-4d6d-8cbe-3dab214a8311")
		(effects
			(font
				(size 1 1)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Value" "EE26_N8_W22.5mm_P5mm"
		(at 0.75 0.25 0)
		(unlocked yes)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "c28ffc6b-0b01-45db-90e0-3a9ca6563d07")
		(effects
			(font
				(size 1 1)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Footprint" ""
		(at 31.5 -16.25 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "fb3bb28e-3312-4106-bd2b-0b3f43d206d3")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Datasheet" ""
		(at 31.5 -16.25 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "4dcffc8d-12dd-486b-9151-92b74454ff9a")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Description" ""
		(at 31.5 -16.25 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "1c324fe8-eef7-4952-a612-dd69062f2262")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(attr through_hole)
	(fp_line
		(start -13.5 11.4)
		(end -13.5 13.5)
		(stroke
			(width 0.12)
			(type default)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "b73e94c7-1013-4444-bf39-b3f27a236f38")
	)
	(fp_line
		(start -13.5 13.5)
		(end -11.2 13.5)
		(stroke
			(width 0.12)
			(type default)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "d71a24b2-095d-49f5-88e1-6f7e0c5ddabe")
	)
	(fp_rect
		(start 13.2 13.2)
		(end -13.2 -13.2)
		(stroke
			(width 0.12)
			(type default)
		)
		(fill none)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "c8ae8919-38cc-4b76-9a23-c0f8a6f42cd0")
	)
	(pad "1" thru_hole roundrect
		(at -10 11.25)
		(size 2.5 2.5)
		(drill 1.5)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(roundrect_rratio 0.1)
		(uuid "420fe288-0982-47ab-9d12-7059d38ef961")
	)
	(pad "2" thru_hole circle
		(at -5 11.25)
		(size 2.5 2.5)
		(drill 1.5)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(uuid "a7efeb04-e373-4863-b2f2-495bf93defbb")
	)
	(pad "3" thru_hole circle
		(at 0 11.25)
		(size 2.5 2.5)
		(drill 1.5)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(uuid "4a83c940-66e5-4270-9f6c-0102d7fd00b0")
	)
	(pad "4" thru_hole circle
		(at 5 11.25)
		(size 2.5 2.5)
		(drill 1.5)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(uuid "4394a76d-b1f2-4f61-b55e-a37404fca3f3")
	)
	(pad "5" thru_hole circle
		(at 10 11.25)
		(size 2.5 2.5)
		(drill 1.5)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(uuid "13d1d1f4-9c00-4832-83f5-bf5655963ffe")
	)
	(pad "6" thru_hole circle
		(at 10 -11.25)
		(size 2.5 2.5)
		(drill 1.5)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(uuid "50e260ca-a31d-49a5-bffd-af01f5a35934")
	)
	(pad "7" thru_hole circle
		(at 5 -11.25)
		(size 2.5 2.5)
		(drill 1.5)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(uuid "2ae4805c-b975-47c4-bcc9-b71b15b7cf20")
	)
	(pad "9" thru_hole circle
		(at -5 -11.25)
		(size 2.5 2.5)
		(drill 1.5)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(uuid "e3bcec54-8ffc-48cc-ac96-d623008c77e2")
	)
	(pad "10" thru_hole circle
		(at -10 -11.25)
		(size 2.5 2.5)
		(drill 1.5)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(uuid "1f529e65-e9e6-4272-9d17-69a9a0bd8013")
	)
	(model "${TJ_LIB}/3d/User Library-E10-8T-V.STEP"
		(offset
			(xyz 0 0 0)
		)
		(scale
			(xyz 1 1 1)
		)
		(rotate
			(xyz 0 0 -90)
		)
	)
)
