(module Transformer_EE15_11.5_10 (layer F.Cu) (tedit 5E6EFBFA)
  (descr "EE15 flyback transformer")
  (tags "transformer flyback SMPS")
  (fp_text reference REF** (at 1 -8.81) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value Transformer_EE15_11.5_10 (at 0.5 8.6) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -7 -7.5) (end 8 -7.5) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 8 -7.5) (end 8 7.5) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 8 7.5) (end -8 7.5) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -8 7.5) (end -8 -6.5) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -8.1 -7.6) (end -8.1 7.6) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -8.1 7.6) (end 8.1 7.6) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 8.1 7.6) (end 8.1 -7.6) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 8.1 -7.6) (end -8.1 -7.6) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -5.37 -7.88) (end -8.37 -7.88) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -8.37 -7.88) (end -8.37 -4.88) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -8.3 7.8) (end 8.3 7.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 8.3 7.8) (end 8.3 -7.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 8.3 -7.8) (end -8.3 -7.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -8.3 -7.8) (end -8.3 7.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_text user %R (at 0.3 0.1) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -7 -7.5) (end -8 -6.5) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (pad 1 thru_hole rect (at -6.5 -5) (size 2.5 1.5) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole oval (at -6.5 -2.5) (size 2.5 1.5) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole oval (at -6.5 2.5) (size 2.5 1.5) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole oval (at -6.5 5) (size 2.5 1.5) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole oval (at 6.5 5) (size 2.5 1.5) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 10 thru_hole oval (at 6.5 -5) (size 2.5 1.5) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (model ${KISYS3DMOD}/Transformer_THT.3dshapes/Transformer_Myrra_EF20_no_pin3.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
