(module MORNSUN-S-3W (layer F.Cu) (tedit 5CFC4D10)
  (fp_text reference REF** (at 1 -3.5) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value MORNSUN-S-3W (at 7 4.5) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -1.905 -1.27) (end -1.905 6.985) (layer F.SilkS) (width 0.254))
  (fp_line (start 19.685 6.985) (end -1.905 6.985) (layer F.SilkS) (width 0.254))
  (fp_line (start 19.685 -2.54) (end 19.685 6.985) (layer F.SilkS) (width 0.254))
  (fp_line (start 19.685 -2.54) (end -1.905 -2.54) (layer F.SilkS) (width 0.254))
  (fp_line (start -1.905 -2.54) (end -1.905 -1.27) (layer F.SilkS) (width 0.254))
  (fp_line (start 19.735 7.035) (end -1.955 7.035) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.955 -2.59) (end 19.735 -2.59) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.955 7.035) (end -1.955 -2.59) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 19.735 -2.59) (end 19.735 7.035) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (pad 8 thru_hole oval (at 17.78 0 180) (size 1.524 2) (drill 0.9398) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole oval (at 15.24 0 180) (size 1.524 2) (drill 0.9398) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole oval (at 12.7 0 180) (size 1.524 2) (drill 0.9398) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole oval (at 5.08 0 180) (size 1.524 2) (drill 0.9398) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole oval (at 10.16 0 180) (size 1.524 2) (drill 0.9398) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole rect (at 0 0 180) (size 1.524 2) (drill 0.9398) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole oval (at 2.54 0 180) (size 1.524 2) (drill 0.9398) (layers *.Cu *.Mask))
)
